**CZĘŚĆ OPISOWA**

**1-2. OPIS PRAC REMONTOWYCH**

W celu uporządkowania przestrzeni aranżowanej na ciągi komunikacyjne części administracyjnej wraz przylegającymi pomieszczeniami proponuje się:

* posadowienie ściany G-K w rzucie ściany między słupami bocznymi i wydzielenie
2 pomieszczeń biurowych,
* usunięcie drzwi wejściowych od strony ciągu komunikacyjnego szpitala głównego
i poszerzenie otworu do maksymalnej wielkości,
* posadowienie nowych drzwi wejściowych szklanych (szkło satyna) jako wejścia wydzielonego do korytarza administracji szpitala,
* posadowienie nowych drzwi ppoż. między korytarzem administracji szpitala,

a wyjściem bocznym z budynku,

* usunięcie drzwi przejściowych i poszerzenie światła przejścia do wyjścia bocznego,
* zamurowanie drzwi przejściowych między gabinetem dyrektora i zastępcy, a ciągiem komunikacyjnym,
* skłucie istniejącego cokołu przy posadzce betonowo-kamiennej i wyrównanie powierzchni,
* wyczyszczenie i konserwacja istniejącej posadzki betonowo-kamiennej typu „zlepieniec zygmuntowski”,
* podkłucie i wyrównanie posadzki betonowej w części bocznej ciągu komunikacyjnego
z przygotowaniem podłoża do położenia podłogi winylowej typu np. tarkett granit lub równoważne do istniejącej posadzki betonowo-kamiennej typu „zlepieniec zygmuntowski”,
* montaż sufitu podwieszanego typu modułowego w ciągu komunikacyjnym,
* ściany malować do styku z sufitem.

**3. KORYTARZ - ARANŻACJA**

**3.1. OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE**

**3.2 Powłoki ścienne:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa**  | **Typ okładziny**  | **Powierzchnia****m2** |
| 1 | Sufit  | Sufit podwieszany kasetonowy w systemie typu np**. KNAUF AMF** na profil SK lub równoważnyWypełnienie: płyta z wełny mineralnej o wymiarach 600x600x15 mm w kolorze biały np. **THERMATEX Star** (system KNAUF AMF)lub równowazna  | 168,01 m2 |
| 2 | Ściany, słupy i podciągi  | Farba lateksowa np. **Tikkurila Optiva** lub równoważna Kolor: **np. J503 Ice Rose według palety kolorów Tikkurila** - dokładny odcień NCS: 0402-Y80RKlasa scieralności: IPowierzchnia wykończenia: mat | 356,11 m2 |
| 3 | Pomieszczenia biurowe  | Farba lateksowa np. **Tikkurila Optiva** lub równoważna Kolor: np. **Gentle morning (Kolekcja Kolorów Tikkurila Kolory Nastrojów)** - dokładny odcień NCS: 0602-Y25R Klasa scieralności: IPowierzchnia wykończenia: mat | 63,89 m2 |
| 4 | Słupy w I części korytarza od głównego bud. szpitala  | Farba akrylowa dekoracyjna nadająca perłowy efekt np. **Tikkurila Taika Pearl** lub równoważna<https://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_taika_-_paleta_kolorow>Kolor: np. [**Uranus HM**](https://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_taika_-_paleta_kolorow/2077.7645.xhtml)[**2077**](https://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kolory/wzorniki_kolorow_do_wnetrz/tikkurila_taika_-_paleta_kolorow/2077.7645.xhtml) **według palety kolorów Tikkurila**Wydajność: 6-8 m2/l | 23,75m2 |

**3.3 Podłoga:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa**  | **Typ okładziny**  | **Powierzchnia****m2** |
| 1 | Podłoga winylowa  | Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW np. **Tarkett IQ GRANIT ACOUSTIC** lub równoważnaWzór wykładziny: **GRANIT CONCRETE MEDIUM GREY 0447**Antypoślizgowość: min R9Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych: min 15 dB | 67,22 m2 |
| 2 | Listwa przypodłogowa aluminiowa + elementy kończące  | Listwa przypodłogowa aluminiowa o wymiarach 200 x 8 x 1,6 cm np. **Madrom Decor MD234A** lub równoważna.Materiał wykonania: Polimer HD Kolor: listwa o fakturze szczotkowanego i lakierowanego aluminiumWłaściwości: odporna na wodę i wilgoć, odporna na zmywanie, niepalna.  | 150 mb |

**3.4 Wyposażenie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa wyposażenia** | **Wizualizacja/dostępność** | **ilość** | **Uwagi** |
| 1 | Drzwiczki rewizyjne | Drzwiczki rewizyjne z zamkiem 45 X 45 cm, np. AWENTA lub równoważne.Kolor: biały.Materiał wykonania: tworzywo sztuczne. | 1 |  |
| 2 | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną  | Drzwi wewnętrzne pełne przylgowe, jednoskrzydłowe o odporności ogniowej EI30 np. **drzwi przeciwpożarowe IGNIS (INVADO)** lub równoważne.Kolor okleiny: **ENDURO PLUS CEDR FORTE (kolorystyka według firmy INVADO)**Drzwi łazienkowe szer. 90 cm z podcięciem oraz rozetą łazienkową | 22 | Suma A-E |
| A |  | Skrzydło 80 P WK + USZCZ OPADAJĄCA np. IGNIS | 2 |  |
|  |  | Ościeżnica systemowa regulowana 80 L 120 CEDR FORTE B462 (do skrzydeł ppoż. np. IGNIS) | 2 |  |
| B |  | Skrzydło 90 P WK + USZCZ OPADAJĄCA np. IGNIS  | 5 |
|  |  | Ościeżnica systemowa regulowana 90 L 120 CEDR FORTE B462 (do skrzydeł ppoż. np. IGNIS) | 5 |
| C |  | Skrzydło 100 P WK + USZCZ OPADAJĄCA np. IGNIS | 15 |
|  |  | Ościeżnica systemowa regulowana 100 L 120 CEDR FORTE B462 (do skrzydeł ppoż. np. IGNIS) | 15 |
| D |  | Klamka UNO stal nierdzewna satynowa | 20 |
|  |  | Klamka UNO wc stal nierdzewna satynowa | 2 |
| E |  | Wkładka np. WILKA 26/40 1481 KLASA A  | 20 |
| 3 | Drzwi wewnętrzne  | Drzwi do przejścia z korytarz a bocznego do części admin. Konstrukcje aluminiowe w systemach np. **PONZIO Polska Sp. z o.o. (PE78 EI30)** lub równoważnyIlość pozycji: **3**. Ilość konstrukcji: **4**Całkowita powierzchnia: **16,3 m2.**Całkowity obwód: **33,1 m.**Kolor profili: **RAL 7016MAT - Szary**.Szyby: **Pyrobel EI30/16/33.2T**Wyposażenie: **elektrozamek, gałko klamka z szyldem, próg, samozamykacz** | 1 |
| 4 | Drzwi wewnętrzne  | Drzwi ppoż. w nowo wydzielonej części korytarzaKonstrukcje aluminiowe w systemach np. **PONZIO Polska Sp. z o.o. (PE78 EI30)** lub równoważnyIlość pozycji: **3**. Ilość konstrukcji: **4**Całkowita powierzchnia: **16,3 m2.**Całkowity obwód: **33,1 m.**Kolor profili: **RAL 7016MAT - Szary**.Szyby: **Pyrobel EI30/16/33.2T**Wyposażenie: **1 zamek z wkładką, klamka z szyldem, próg, samozamykacz** | 1 |
| 5 | Drzwi wewnętrzne  | Drzwi w nowo wydzielonej części korytarzaKonstrukcje aluminiowe w systemach np. **PONZIO Polska Sp. Z o.o. (PE78 EI30)** lub równoważnyIlość pozycji: **3**. Ilość konstrukcji: **4**Całkowita powierzchnia: **16,3 m2.**Całkowity obwód: **33,1 m.**Kolor profili: **RAL 7016MAT – Szary**.Szyby: **Pyrobel EI30/16/33.2T**Wyposażenie: **1 zamek z wkładką, klamka z szyldem, próg, samozamykacz** | 1 |